태백문화예술회관 대공연장
Grand Theater, Taebaek Culture & Arts Center

Theatre Technical Information 2020.08 – 태백문화예술회관 대공연장

1. 일반 정보 General Information
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	태백문화예술회관 Taebaek Culture & Arts Center
	극장명 Name of Auditorium	대공연장 Grand Theater
주소 Address	주소 Address	고원로 203 203, Gowon-ro
	우편번호 Zip Code	26009
	시 City	태백시 Taebaek-si
	도/주 Province/State	강원도 Gangwon-do
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA
일반 General	개관일 Opened on	2003년 7월 25일 25 Jul. 2003
	설계자 Designed by	㈜예가람종합건축사사무소 Yegaram Architects & Associates
	증개축 Renovation	-
	운영 주체 Governing Body	태백시 Taebaek-si
	상주공연단 Resident Company	-
	극장형식 Type of Auditorium	☑ 프로시니엄 Proscenium
		□ 상자형 Black Box
		□ 원형 In-the-Round
		□ 돌출형 Thrust
		□ 가변형 Variable
		□ 기타 Another Type
	객석규모 Capacity	768(일반석 General 758, 휠체어석 Wheelchair accessible 10)
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle
전화 Telephone	국가번호 Country Code	82
	지역번호 Prefix/Area Code	033
	대표전화 General Phone	550-2781
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://www.taebaek.go.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=48&key=493
	이메일 Email	-
비고 Remarks

-  -

2. 담당 부서 / 연락처 Staff and Telephone
		담당자 Person	인원 Q'ty	전화 Phone	팩스 Fax.	이메일 Email
일반 General	극장종합안내 Information	-	-	550-2781	550-2938	-
기술스태프 Technical Staff	기술감독 Technical Director	-	-	-	-	-
	무대감독 Stage Manager	박기준	1	550-3166	550-2938	-
	장치감독 Stage Carpenter	-	-	-	-	-
	무대기계 Stage Machinery	박기준	1	550-3166	550-2938	-
	조명감독 Lighting Director	강준환	1	550-3167	550-2938	-
	음향감독 Sound Director	조병권	1	550-3888	550-2938	-
	의상실장 Wardrobe Master/Mistress	-	-	-	-	-
	소품실장 Prop Master/Mistress	-	-	-	-	-
객석스태프 House Staff	객석감독 House Manager	-	-	-	-	-
	매표소 Box Office	-	-	-	-	-
	물품보관소 Cloak Room	-	-	-	-	-
행정스태프 Administration Staff	관장(극장장) President	최수영	1	550-2189	550-2938	-
	기획팀 Planning Team	강준환	1	550-3167	550-2938	-
	홍보팀 Publicity/Marketing Team	-	-	-	-	-
	관리팀 Management Team	심인철	1	550-2218	550-2938	-
	공연장운영팀 House Management Team	-	-	-	-	-
기타 Miscellaneous	공연자출입구 Stage Door	-	-	-	-	-
	반입구 Loading Dock	박기준	1	550-3166	550-2938	-
	구내식당 Canteen	-	-	-	-	-
	공연자 휴게실 Green Room	-	-	-	-	-
	악단 휴게실 Musician's Lounge	-	-	-	-	-
	주차관리실 Parking Lot Office	-	-	-	-	-
	연습실 Rehearsal Room	박기준	1	550-3166	550-2938	-
비고 Remarks	*개인정보보호법에 따라 담당자의 이메일은 표시하지 않습니다.

3. 대관자 사무실 Production Office
사무실 Office	면적 Size (mm)	위치 Location	전화 Telephone	팩스 Fax.
	-	-	-	-
	복사기 Photo Copier	컴퓨터 Computer	인터넷 Internet	무선인터넷 Wireless Internet
	-	-	-	-
비고 Remarks	대관자 사무실 없음 N/A

4. 작업 방침 Working Policy
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12
	중식 Lunch Time	12	1
	오후 P. M.	1	6
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	-	-
		-	-
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary
비고 Remarks	모든 공연자는 작업 전 안전교육 이수 All performers are required to have safety education

5. 객석과 로비 Auditorium and Lobby
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	522
	2층 2nd Floor	228
	3층 3rd Floor	-
	4층 4th Floor	-
	5층 5th Floor	-
	오케스트라피트 Orchestra Pit	-
	휠체어석 Wheelchair accessible	10(1F)
	보조객석 Portable Chairs	8(1F) 자모석
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	-
로비 Lobby	매표소 Box Office	○(1F)
	물품보관소 Cloak Room	○(1F-매표소 내 in Box Office)
	디스플레이 방침 Display Policy	☑ 포스터 Poster ☑ 배너 Standing banner □ 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company
	공연 모니터 Show Monitor Screen	2(1F)
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	-
	버스 by Bus	중앙로 Jungang-ro(54031): 91, 121, 121-1, 125-5, 111, 111-1, 111-2, 111-3, 111-5, 111-6, 111-7 도보 10분 10 mins on foot
	자가운전 by Car	고원로에서 문예교 진입
주차 Parking	주차용량 Capacity	166(일반 General 156, 장애인 Disabled 7, 대형 Bus/Truck 3)
	주차비 방침 Parking Fee	무료 Free
	주차 방침 Parking Policy	-
비고 Remarks	*영유아동반석 8석이 있음 8 seats for infant and young children

6. 그래픽 Graphics and Display
인쇄물 Printed Material	로고 방침 Logo Policy	-
	약도 Map	-
	티켓양식 Ticket Form	-
	인쇄물에 관한 방침 Printed Material Policy	-
		-
설치물 Display Material		위치 Location	규격 Size(mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
	현수막 Placards	대공연장 입구 좌우 외벽	Free	1
		태백문화예술회관 진입로 우측	Free	1
	현판 Marquee	-	-	-
	대형포스터 Posters	대공연장입구 우측	Free	1
비고 Remarks	현수막, 대형 포스터 게시관련 협의 요망 Consultation about display of Placards, Posters is required
	태백문화예술회관 자체 기획 제작 공연 우선 설치 Produced & presented program’s PR has priority over the rented one

7. 분장실 Dressing Rooms
방 이름 Name of Room	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
여자 분장실 for Women	×	1	무대 좌측 복도 SL Hallway	12	○	○	○	×	옷장, 모니터TV, 행거, 테이블, 의자
남자 분장실 for Men	×	1	무대 우측 복도 SR Hallway	12	○	○	○	×	옷장, 모니터TV, 행거, 테이블, 의자
비고 Remarks

8. 연습실 Rehearsal Rooms
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	방 이름 Name of Room	면적 Size (mm)	바닥 Finish	거울 Mirror	비품 Furniture	피아노 Piano	발레바 Ballet Barre	비고 Remarks
-	×	B1F	제1연습실	W10270 × D6080 × H2490	강화마루	○	의자	×	×
-	×	B1F	제2연습실	W 9120× D8130 × H2520	단풍나무마루	○	의자	×	×
비고 Remarks

9. 의상실 Wardrobe
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	가구 Furniture	싱크 Sinks	다리미 Irons	다리미판 Ironing Boards	재봉틀 Sewing Machines	스티머 Steamers	비고 Remarks
비고 Remarks			의상실 없음 N/A

10. 반입구 Loading Dock
				비고 Remarks
위치(무대기준) Location from Stage		무대 좌측 뒤 SL Rear
위치(도로기준) Location from Street		고원로에서 문예교 진입하여 주차장을 지나 건물 뒤편
차량 크기 Size of Truck		5t 트럭 Truck
반입단 너비 Loading Platform Width		6720
반입단 높이 Loading Platform Height		940
조절식 반입판 Load Leveler		-
경사로 Ramp		-
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		W4140 × H5640
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		-
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W4140 × H5640
	분장실로 to Dressing Room	W830 × H1800
	오케스트라피트로 to Pit	W840 × H1930
	조종실로 to Control Booth	W750 × H1970
장비 Facilities		규격 Size (mm)	수량 Q'ty
	대차 Dolly	W550 × D1000	1
		W900 × D1800	1
		W1200 × D1800	2
		W900 × D2700	1
	지게차 Fork Lift Truck	-	-
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone 550-2246	무대기계감독 Stage machinery Director
반입구 방침 Loading Policy	-	-
비고 Remarks	핸드파레트트럭 Hand Pallet Truck 2500kg 2대

11. 화물 엘리베이터 Freight Elevator
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
비고 Remarks	화물 엘리베이터 없음 N/A

12. 장치 보관 Scenery Storage
위치 Location	폭 Width (mm)	깊이 Depth (mm)	높이 Height (mm)	비고 Remarks
비고 Remarks	장치보관소 없음 N/A

13. 무대 기본 치수 Key Dimensions
			단위 Unit (mm)	비고 Remarks
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄아치 to Proscenium		8005
	포탈 최소 상태 to Min. Portal Opening		-
	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening		-
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall		22350
	무대탑 좌측 벽 to Left Wall Fly Tower		13360
	무대탑 좌측 갤러리 to Left Fly Gallery		11440
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall		22200	무대기계조종실까지 to Control booth 18900
	무대탑 우측 벽 to Right Wall Fly Tower		13400
	무대탑 우측 갤러리 to Right Fly Gallery		11520
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe		8350
	장치봉 끝(확장 상태) to End of Extended Pipe		9350
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage		17110
	무대탑 뒷벽선 to Back Wall Fly Tower		17770
	무대탑 뒷갤러리 to Back Gallery		16380
	마지막 라인세트 to Last Line Set		15275
	하늘막 to Cyclorama		16022
	면막선 to Curtain Line		508	모양막 Contour Curtain
	첫 라인세트 to First Line Set		148
	방화막 뒷선 to Back-side of Fire curtain		-
	방화막 앞선 to Front-side of Fire curtain		-
	무대 앞선 to Front of Stage		-700
	피트 앞선 to Front of Pit		-3750
높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄아치 to Proscenium		7830
	포탈 하단 최고 상태 to Max. Portal Height		-
	포탈 하단 최저 상태 to Min. Portal Height		-
	그리드 상면 to Top of Grid		24560
	그리드 하면 to Underside of Grid		24360
	그리드 상부 공간 to Height above Grid		28000
	장치봉 상한고 Max. Batten out Height		20710	비고1) 참조 Refer to the remarks
	장치봉 하한고 Min. Batten in Height		0
	무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery		6860	덕트까지 under Duct
	무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery		6860	덕트까지 under Duct
	무대뒷면 갤러리 통과높이 Clearance under Back Gallery		6860	덕트까지 under Duct
	뒷무대 그리드 하면 to Rear Stage Underside of Grid		-
	뒷무대 장치봉 상한고 to Rear Stage Max. Batten out Height		-
	무대지하실 천장(최저부) to Trap Room Ceiling		-
	무대지하실 바닥 to Trap Room Floor		-
	객석 바닥 to Audience Level		-1050
무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것
	영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽
	무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽
비고 Remarks	1) 장치봉의 상한고와 하한고가 서로 다름 The ‘Max. batten out height’ and ‘Min. batten in height’ of the set batten are different 장치봉 1: 1000~19180, 장치봉 2: 950~19460, 장치봉 3: 890~19700, 장치봉 4: 850~19570, 장치봉 5: 0~19400, 장치봉 6: 990~19400, 장치봉 7: 0~19400, 장치봉 8: 1220~19630, 장치봉 9: 900~19690, 장치봉 10: 1390~19400, 장치봉 11: 1030~19400, 장치봉 12: 1060~18120, 장치봉 13: 880~19400, 장치봉 14: 990~201710, 장치봉 15: 1030~19400, 장치봉 16:810~19490, 장치봉 17: 740~19420, 장치봉 18: 620~19300, 장치봉 19: 1010~19400

14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장 길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
-2	현수막봉(Placard Batten)	-1399	14040	-	49	150	Pipe	P	11.1
-1	앞무대조명(Apron Light)	-1019	14090	-	49	250	Pipe	P	9.0
1	장치봉 19(#19 Set Batten)	148	16700	-	49	150	Pipe	P	18.4
2	모양막(Contour Curtain)	508	18200	-	480	-	Pipe	P	21.3	H8580
3	끌막 1(#1 Draw Curtain)	996	21500	-	100	-	Pipe	P	↕15.2 ↔20.4
4	조명브리지(Light Bridge)	1534	17500	-	637	250	Pipe	P	7.3
5	장치봉 1(#1 Set Batten)	2151	16700	-	49	150	Pipe	P	18.0
6	장치봉 2(#2 Set Batten)	2452	16700	-	49	200	Pipe	P	23.4
7	천장음향반사판 1(#1 Acoustical Shell-Ceiling)	3031	15180	-	300	-	Pipe	P	7.3
8	측면음향반사판 1-1(#1-1 Acoustical Shell-Left Side Wall)	3118	3750	-	295	-	-	P	7.3
9	측면음향반사판 1-2(#1-2 Acoustical Shell-Right Side Wall)	3106.5	3950	-	295	-	-	P	7.2
10	장치봉 3(#3 Set Batten)	3404	16700	18700	49	150	Pipe	P	19.8
11	장치봉 4(#4 Set Batten)	3720	16700	18700	49	200	Pipe	P	20.8
12	끌막 2(#2 Draw Curtain)	4115	22490	-	100	-	Pipe	P	↕10.7 ↔21.8
13	영사막(Screen)	4477	12040	-	52	-	Pipe	P	11.4
14	보더라이트 1 + 머리막 1(#1 Border Light + #1 House Border)	4743	7240	-	43	200	Pipe	P	18.8
15	조명봉 1(#1 Light Batten)	5158	16500	-	49	250	Pipe	P	10.5
16	장치봉 5(#5 Set Batten)	5416	16700	18700	49	150	Pipe	P	19.2	비고1) 참조 Refer to the remarks
17	천장음향반사판 2(#2 Acoustical Shell-Ceiling)	6022	14170	-	300	-	Pipe	P	7.2
18	측면음향반사판 2-1(#2-1 Acoustical Shell-Left Side Wall)	6169.5	4310	-	295	-	-	P	7.0
19	측면음향반사판 2-2(#2-2 Acoustical Shell-Right Side Wall)	6193	4310	-	295	-	-	P	7.0
20	장치봉 6(#6 Set Batten)	6346	16700	18700	49	200	Pipe	P	23.0
21	장치봉 7(#7 Set Batten)	6661	16700	-	49	150	Pipe	P	19.9	비고2) 참조 Refer to the remarks
22	끌막 3(#3 Draw Curtain)	7068	22440	-	49	-	Pipe	P	↕11.0 ↔21.5
23	보더라이트 2 + 머리막 2(#2 Border Light + #2 House Border)	7611	14490	-	43	250	Pipe	P	16.0
24	조명봉 2(#2 Light Batten)	7984	16500	-	49	250	Pipe	P	12.0
25	장치봉 8(#8 Set Batten)	8321	16700	-	49	200	Pipe	P	21.3
26	장치봉 9(#9 Set Batten)	8625	16700	-	49	150	Pipe	P	19.0
27	천장음향반사판 3(#3 Acoustical Shell-Ceiling)	9161	13140	-	300	-	Pipe	P	6.9
28	측면음향반사판 3-1(#3-1 Acoustical Shell-Left Side Wall)	9301.5	3860	-	295	-	-	P	7.1
29	측면음향반사판 3-2(#3-2 Acoustical Shell-Right Side Wall)	9258	3860	-	295	-	-	P	7.0
30	장치봉 10(#10 Set Batten)	9544	16700	18700	49	150	Pipe	P	17.6
31	끌막 4(#4 Draw Curtain)	9943	22490	-	49	-	Pipe	P	↕10.7 ↔20.9
32	보더라이트 3 + 머리막 3(#3 Border Light + #3 House Border)	10415	7230	-	43	250	Pipe	P	16.2
33	후면음향반사판(Acoustical Shell-Back Wall)	10798	13010	-	270	-	Pipe	P	7.4
34	조명봉 3(#3 Light Batten)	11166	16500	-	49	250	Pipe	P	12.4
35	장치봉 11(#11 Set Batten)	11520	16700	-	49	150	Pipe	P	21.1

14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장 길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
36	장치봉 12(#12 Set Batten)	11808	16700	-	49	150	Pipe	P	17.5
37	장치봉 13(#13 Set Batten)	12111	16700	-	49	150	Pipe	P	21.3
38	조명봉 4(#4 Light Batten)	12573	16500	-	49	250	Pipe	P	10.7
39	장치봉 14(#14 Set Batten)	13010	16700	18700	49	150	Pipe	P	19.3
40	끌막 5(#5 Draw Curtain)	13435	22550	-	49	-	Pipe	P	↕15.9 ↔19.4
41	하늘막상단조명 + 머리막 4(Upper CYC. Light + #4 House Border)	13901	16500	-	49	250	Pipe	P	10.8
42	장치봉 15(#15 Set Batten)	14305	16700	18700	49	200	Pipe	P	15.6
43	장치봉 16(#16 Set Batten)	14625	16700	18700	49	200	Pipe	P	15.1
44	장치봉 17(#17 Set Batten)	14903	16700	18700	49	200	Pipe	P	15.4
45	장치봉 18(#18 Set Batten)	15275	16700	18700	49	200	Pipe	P	15.5
46	검정 하늘막(Black Cyclorama)	15647	17700	-	50	-	Pipe	P	8.9
47	하늘막(Cyclorama)	16022	17700	-	50	-	Pipe	P	10.7
비고 Remarks		중심 위치는 영점선으로부터의 거리임
		파이프 직경 Pipe Diameter : 49
		M = 수동(Manual), P = 전동(Power driven)

15. 하부 무대기계 일람표 Stage Floor Machinery
승강무대를 본무대로 하는 조합 Elevator-based Stage Machinery
		규격 Dimension (mm)	방식 Type	속도 Speed (m/min)	이동범위 Travel (mm)	이동시간 Travel Time(sec)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
회전무대를 본무대로 하는 조합 Turntable-based Stage machinery
		규격 Dimension (mm)	방식 Type	속도 Speed (m/min)	이동범위 Travel (mm)	이동시간 Travel Time(sec)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
트랩 Traps	-
	-
비고 Remarks	조종실 위치 Location of control booth: 무대 우측 SR
	하부 무대기계 없음 N/A

16. 프로시니엄 Proscenium
					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth
		16010	7830	870
	색상 Color	흐린 노랑 Cloudy yellow	-	-
	마감 Finish	흡음천 Acoustic fabric	-	-
윗조리개 Teaser	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.	두께 Depth
		-	-	-
	하한고 Min. Height from Zero Plane	-	-	-
	색상 Color	-	-	-
	마감 Finish	-	-	-
	공연중 접근 Access during the show	□ 가 Yes	□ 불가 No
옆조리개 Tormentor	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.	두께 Depth
		-	-	-
	색상 Color	-	-	-
	마감 Finish	-	-	-
	조명설치 Light Hang	□ 가 Yes	□ 불가 No
면막 House Curtain	방식 Type	Up/Down, Contour Curtain	-	-
	개방 규격 Opening	7460	-	-
	색상 Color	자주색 Purple	-	-
	재질 Material	벨벳 Velvet	-	-
	작동속도 Speed (m/min)	21.3	-	-
	작동시간 Travel Time (sec)	21	-	-
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center	×	-	-
방화막 Fire Curtain	마감 Finish	-	-	-
	색상 Color	-	-	-
	작동속도 Speed (m/min)	-	-	-
	방침 Policy	-	-	-
비고 Remarks

17. 무대 바닥 Stage Floor
		비고 Remarks
마감 Finish	없음 No finish
재질 Material	단풍나무 마루 Maple Flooring
두께 Thickness (mm)	49
색상 Color	나무색 Wood Color
경사비율 Slope Stage Floor	0
옆무대 바닥 Side Stage Finish	본무대와 동일 Same finish as the stage
비고 Remarks

18. 무대감독석 Stage Manager's Desk
		비고 Remarks
위치 Location	-
인터컴 시스템 Intercom System	○
큐라이트 시스템 Cue Light System	-
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	-
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	○
비고 Remarks	무대감독석 없음 N/A

19. 오케스트라피트 Orchestra Pit
					비고 Remarks
방식 Type	고정식 Fixed	높이 Height (mm)		-
	승강식 Lift	승강속도 Speed (m/min)		Up: 1.5 Down: 2.8	Up: 128sec Down: 76sec
		조각수 Segment		1
		최저높이 Min. Height (mm)		-3130
		최고높이 Max. Height (mm)		0
규격 Dimension (mm)	피트폭 Pit Width			13346
	피트앞선-무대앞선 Pit Rail to Apron Overhang			3079
	피트앞선-피트뒷면 벽 Pit Rail to Pit Wall			5194
	통상 연주 높이 Usual Pit Height			-
출입구 Pit Entrance (mm)	출입구 위치 Entrance Level from Stage Floor			B1F
	출입구 크기 Entrance Size (W×H)			W1660 × H2040
	무대 - 출입구 Stage to Entrance	최단거리 Distance		34150
		최소통로 Smallest Door		W840 × H1930
객석 Seats	객석 수 Number of Seats			-
비품 Furniture	지휘자보면대 Conductor's Music Stand			1
	지휘자단 Conductor's Platform			1
	악단 보면대 Musician's Music Stands			53
	악단의자-일반 Musician's Chairs			85
	악단의자-첼로 Cello, Bass, Percussionist Chairs			5
	기타 Miscellaneous		합창단 Choral Risers	5(W2000 × D1800 × H800, 4단)	Wenger Signature
비고 Remarks	소음 Noise			○

20. 덧마루 Platform
사각 덧마루 Rectangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1	-	-	-	-	-	높이 Height = 148㎜
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300㎜
	3	-	-	11	-	-
	4	-	-	-	7	-
	5	-	-	-	-	-
	6	24	-	17	16	-	1*6(6개) 3*6(1개) 4*6(6개)
	8	-	-	-	-	-
	9	-	-	7	8	-	4*9(2개) 4*9(2개)
	12	-	-	-	-	-
삼각 덧마루 Triangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1	-	-	-	-	-	높이 Height = 148㎜
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300㎜
	3	-	-	10	-	-
	4	-	-	10	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	10	-	-
받침통 Riser Box		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	비고 Remarks
	1	82	-	-	-	-	높이 Height = 149㎜
	2	25(H297)	-	-	-	-	1자 = 300㎜
상세 Details (mm)	상판 Top		두께 Thickness		15
			재료 Material		합판 Plywood
	윤곽 Frame		두께 Thickness		41
			재료 Material		나왕 Lauan
	제조년도 Built Year		2003		-
꺾쇠 Hooks	ㄷ자 C-Type		118
	ㄹ자 S-Type		-
비고 Remarks	웨이트 다수 Weights are available

21. 보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W16880 × H2450	4	자주색 Purple	벨벳 Velvet
	-	-	-	-
다리막 House Legs	-	-	-	-
	-	-	-	-
흑막 House Blacks	-	-	-	-
	-	-	-	-
망사막 Scrims	W20000 × H10000	1	검정 Black	샤크투스 Sharkstooth
	W20000 × H10000	1	흰색 White	샤크투스 Sharkstooth
끌막 Draw Curtain	W21390 × H8840	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 1
	W22440 × H8670	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 2
	W22440 × H8220	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 3
	W22490 × H8720	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 4
	W22530 × H8480	1	자주색 Purple	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 5
막봉 Bottom Pipes	-	-	-	-
	-	-	-	-
비고 Remarks

22. 기타 보유 장비 Miscellaneous
		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	영사기 Cineprojectors	2K Resolution, 24500 ANSI Lumen	1	Barco / DP2K-23BLP
	영사스크린 Screens	W11120 × H6550	1	프레임 제외 Excluding the frame
		W17610 × H8720	1	장치봉 5 고정 Fixed on #5 Set Batten
	후면투사실 Rear Projection Booth	-	-
	리어스크린 Rear Projection Screen	W15920 × H8540	1	장치봉 7 고정 Fixed on #7 Set Batten
	자막투사기 Supertitle Projector	-	-
	자막 스크린 Supertitle Screen	-	-
	프로젝터 Projectors	15000 ANSI Lumen	1	Sanyo / PLC-XF47K
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	Max 1610	1	A-type
		-	-
	유압사다리 Man Lifts	Max 13800	1	Highload / MS-12.3
	댄스플로어 Dance Floor	-	-
	발레바닥 Sprung Floor	-	-
	버팀대 Stage Braces	-	-
기타 Miscellaneous	의상전환실 Quick Change Booth	-	-
	피아노 Piano	W1580 × D2710	1	YoungChang / YG-275
	태극기 National Flag	W2900 × H2000	1	액자형 Frame type
	자막 표시기 Supertitle Display	-	-
	테크테이블 Tech Table	-	-
	소품테이블 Prop Table	-	-
	응급약품 First Aid Kit	○	1	무대기계조종실 Stage machinery control booth
비고 Remarks

23. 조명시스템 정보 Lighting System Information
							비고 Remarks
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	MA Lighting			-
	모델명 Model	grandMA3 compact XT			-
	선택사양 Option 1	-			-
	선택사양 Option 2	-			-
	출력회로수 Q'ty of Out Channels	4096			-
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	6			-
	백업 콘솔 Backup Console	grandMA3 commandwing XT			-
	객석 조명 입력 House Light Control	☑ 가 Yes	□ 불가 No		□ 가 Yes	□ 불가 No
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	☑ 가 Yes	□ 불가 No		□ 가 Yes	□ 불가 No
	객석 이동 Movability to the auditorium	☑ 가 Yes	□ 불가 No		□ 가 Yes	□ 불가 No
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	☑ 있음 Yes			□ 없음 No
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	☑ 있음 Yes			□ 없음 No
	비고 Remarks
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer	Hanvit Lighting			-
	모델명 Model	-			-
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		266	4000		-	-
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	☑ 가 Yes			□ 불가 No
	자유회로 Free Dimmers	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		50	4000		-	-
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	☑ 가 Yes			□ 불가 No
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	☑ 가 Yes			□ 불가 No
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	□ 가 Yes			☑ 불가 No
	RD(Remote Direct)	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		15	4000		-	-
	비고 Remarks
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity		용량 w	비고 Remarks
	1~18	조명브리지 Light Bridge		21		4000	1:2, DMX
	22~42	조명봉 1 #1 Light Batten		21		4000	1:2, DMX
	43~63	조명봉 2 #2 Light Batten		21		4000	1:2, DMX
	64~84	조명봉 3 #3 Light Batten		21		4000	1:2, DMX
	85~96	조명봉 4 #4 Light Batten		12		4000	1:2, DMX
	97~112	하늘막상단조명 Upper CYC. Light		16		4000	1:2, DMX
	113~124	앞무대조명 Apron Light		12		4000	1:2, DMX
	125~128	우측 측면투광실 Right Side Box Boom		4		4000	1:2, DMX
	129~132	좌측 측면투광실 Left Side Box Boom		4		4000	1:2, DMX

23. 조명시스템 정보 Lighting System Information
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location	수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	133~138	천장투광실 뒷봉 Ceiling Room-Rear Batten	6	4000	1:2, DMX
	139~144	천장투광실 앞봉 Ceiling Room-Front Batten	6	4000	1:2, DMX
	145~152	2번 천장투광실 2 Ceiling Room-Front Batten	8	4000	1:2, DMX
	153~158	오케스트라피트 좌우 플로어포켓 Floor Pocket- Orchestra Pit L/R	6	4000
	159~162	플로어포켓 R2 #R2 Floor Pocket	4	4000
	163~166	플로어포켓 L2 #L2 Floor Pocket	4	4000
	167~170	플로어포켓 L2 #L2 Floor Pocket	4	4000
	171~174	플로어포켓 R3 #R3 Floor Pocket	4	4000
	175~178	플로어포켓 R4 #R4 Floor Pocket	4	4000
	179~182	플로어포켓 L4 #L4 Floor Pocket	4	4000
	183~186	플로어포켓 R5 #R5 Floor Pocket	4	4000
	187~190	플로어포켓 L5 #L5 Floor Pocket	4	4000
	191~202	프로시니엄 우측 월박스 1 #1 Wall Box-Proscenium Right	12	4000
	203~214	프로시니엄 좌측 월박스1 #1 Wall Box-Proscenium Left	12	4000
	215~226	프로시니엄 우측 월박스 2 #2 Wall Box-Proscenium Right	12	4000
	227~238	프로시니엄 좌측 월박스2 #2 Wall Box-Proscenium Left	12	4000
	239~244	우측 갤러리 월박스 1 #1 Wall Box-Right Gallery 2F	6	4000
	245~250	좌측 갤러리 월박스 4 #4 Wall Box-Left Gallery 2F	6	4000
	251~256	우측 갤러리 월박스 2 #2 Wall Box-Right Gallery 2F	6	4000
	257~262	좌측 갤러리 월박스 5 #5 Wall Box-Left Gallery 2F	6	4000
	263~268	우측 갤러리 월박스 3 #3 Wall Box-Right Gallery 2F	6	4000
	269~274	좌측 갤러리 월박스 6 #6 Wall Box-Left Gallery 2F	6	4000
	275~280	음향반사판 Acoustical Shell	6	4000

23. 조명시스템 정보 Lighting System Information
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance(fromZero Point)	비고 Remarks
	무대 좌측 SL	4	50	3Phase 4Wire	12300	3 C-type Outlet
	무대 우측 SR	4	50	3Phase 4Wire	12400	3 C-type Outlet
비고 Remarks

~

24. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
조명기구 Instrument
Plano-Convex Spotlight	30	JoongBo / HC-8 Convex Spotlight	1000	9.45	-
	10	ADB / C-201	2000	9.65	5~65
Fresnel Spotlight	40	JoongBo / Spotlight	1000	9.45	-
ERS	3	ETC / Source Four	750	6.25	19
	15	ETC / Source Four	750	6.25	26
	10	ETC / Source Four	750	6.25	36
	6	ETC / Source Four	750	6.25	50
ERS Zoom	6	ETC / Source Four Zoom	750	7.5	15~30
PAR Can	50	/ PAR64	1000	10	-	CP61, 62
	64	/ PAR46 25V	250	6.25	-
CYC. Light	80	/ Horizont Light	500	9 × 10.2	-
Moving Light	4	Robe / ColorSpot 575 AT	575	-	-	소공연장 Small Hall
	4	Robe / ColorSpot 700E AT	700	-	-	소공연장 Small Hall
	5	Martin / MAC 575 Krypton	575	-	16~31	소공연장 Small Hall
	5	Martin / MAC 700 Profile	700	-	14~30	소공연장 Small Hall
	10	Martin / MAC Quantum Wash	650	-	11~53	대공연장 Grand Theater 6, 소공연장 Small Hall4
	12	Lightsky(HS880) Spot	880	-	5.5~52
Follow Spotlight	2	Ushio / UFS-1000A	945	-	-
	1	Ushio / UFS-2000A	1750	-	-
특수효과 Special Effects Devices
Strobe	2	-	1500	-	-
Fog Machine	2	Smoke Factory / Captain D.	1300	-	-
	1	Antari / DNG-200	2500	-	-	Low Fog Machine
Hazer Machine	1	Antari / HZ-400	600	-	-
Dry ice Machine	2	Sungjin / SJ500	3000	-	-
액세서리 Accessories
Color Frame	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
Iris	30	-	-	-	-
GOBO Holder	40	-	-	-	-
Boom & Stand	-	-	-	-	-
연결선 Cable
1:1(3, 5, 7,10m)	80	-	-	-	-	다수 Sufficient
Two-per	50	-	-	-	-
비고 Remarks	*액세서리와 연결선은 극장과 협의 필요 Consultation about accessories & cables is required

25. 음향 Sound
음향조정실 Control Room System
		제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)		출력 Output (ch)		수량 Quantity		비고 Remarks
콘솔 Console		Yamaha / DM7	64		24		1		Control Room
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker
위치 Location		Control Room Left				Control Room Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Tannoy / Active				Tannoy / Active
수량 Quantity		2				2
Moveable		No				No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	-				-
	수량 Quantity	-				-
	Detachable	-				-
연결 Connection	Output from	Yamaha / DM7				Yamaha / DM7
	Re-patchable	-				-
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-				-
	모델 Model	-				-
		형식 Type		제조사 Manufacturer/ 모델 Model				수량 Quantity		비고 Remarks
효과기 Effects/Out Board Equipment		Composer		Behringer / MDX2200				2
		Digital Reverberator		Yamaha / PRO R3				2
재생장비 Reproduction Devices/ Recorder/ Editor		Compact Disc Player		Denon / DN-4500				1
		-						-
		-		-				-
기 타 Miscellaneous		-		-				-
		-		-				-

25. 음향 Sound
객석 Auditorium System
객석 스피커 House Speaker
위치 Location		Main Speaker Left	Main Speaker Right	Subwoofer Speaker Left	Subwoofer Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		JBL / VTX A8	JBL / VTX A8	JBL / VTX B18	JBL / VTX B18
수량 Quantity		8	8	2	2
Moveable		No	No	Yes	Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	CROWN/ I-Tech 4*3500HD	CROWN/ I-Tech 4*3500HD	CROWN/ I-Tech 4*3500HD	CROWN/ I-Tech 4*3500HD
	수량 Quantity	1	1	1	1
	Detachable	No	No	No	No
연결 Connection	Output from	Yamaha / DM7	Yamaha / DM7	Yamaha / DM7	Yamaha / DM7
	Re-patchable	Yes	Yes	Yes	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker Management System
	모델 Model	Yamaha / DNE24N
위치 Location		Center Cluster Speaker	1F Wall Speaker	2F Wall Speaker Right	-
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Cova Audio / CSQ-15K	Cova Audio / CSQ-8K	Cova Audio / CSQ-8K	-
수량 Quantity		2	12	6	-
Moveable		No	No	No	-
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Powersoft / X8	Powersoft / M28Q	Powersoft / M28Q	-
	수량 Quantity	1	1	1	-
	Detachable	No	No	No	-
연결 Connection	Output from	Yamaha / DM7	Yamaha / DM7	Yamaha / DM7	-
	Re-patchable	Yes	Yes	Yes	-
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker Management System	-	-	-
	모델 Model	Yamaha / DNE24N	-	-	-
무대 On Stage System
무대 모니터 스피커 Stage Monitor Speaker
위치 Location		Stage	-	-	-
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		JBL / SRX815	JBL / SRX815	-	-
수량 Quantity		8	4	-	-
Moveable		Yes	Yes	-	-
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Powersoft / X8		-	-
	수량 Quantity	2		-	-
	Detachable	No		-	-
연결 Connection	Output from	Yamaha / DM7		-	-
	Re-patchable	Yes		-	-
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-	-	-	-
	모델 Model	-	-	-	-

25. 음향 Sound
창고 Storage
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model			수량 Quantity	비고 Remarks
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Shure / ULXP4			4
			Sennheiser / EM 2050			8
		Transmitter	Shure / ULXDD2			12
			Sennheiser / SK 2000			8
		Handheld	Shure / ULXD2/SM58			12
			Sennheiser / SKM 2000			8
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone	Shure / SM57			3
			Shure / SM58			7
		Condenser Microphone	AKG / C414 XLS			3
			-			-
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck		-			7
	Boom 'T' Type		-			7
	Boom 'I' Type		-			-
기타장비 Miscellaneous	Multi Snake Cable		E&W / -			1	20m
			-			-
	Multi Snake Box		E&W / PPPX-16			1
	Direct Box		BSS / AR-133			2
인터컴 Intercom System	Main Station		Presto Intercom / MU-2400			1
	Belt Pack		Presto Intercom / US-2430			8
	Headset		Audio-Technica / ATH-COM1			8
멀티패치 Multi Patch	Down Side Stage Left : 1 Yamaha / Rio3224-D
	Down Side Stage Right: 24 Channels XLR(F)
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)		음향전용 Sound Only
	무대 좌측 SL	1	150	3Phase 4Wire	21000		☑ Yes □ No
비고 Remarks

26. 서비스 정보 Special Services
		비고 Remarks
병원 Hospital	근로복지공단 태백병원 580-3114
약국 Pharmacy	동광약국 552-2246, 푸른약국 553-5868
숙박 Accommodation	카스텔로호텔 553-2211, 강원태백라마다호텔 554-1301, 햇빛모텔 553-4828, 썬모텔 554-4338
식당 Restaurant	태백역과 태백버스터미널, 황지공원 인근 다수
편의점 (잡화) Grocery	GS25태백황지점 552-5125, CU태백중앙점 552-2946
철물점 Hardware Store	삼성공구철물 553-3570
택시 (콜) Taxi	태백콜택시 552-3389
응급차 Emergency	태백소방서 119구조대 552-1119
극장 편의시설 Theatre Convenient Facilities	-
	-

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.